 **Общество с ограниченной ответственностью**

 **«ПроЭлектрика»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **109004, г. Москва, пер. Шелапутинский, д.1, пом.1, ком.4**

ИНН 7709488528 КПП 770901001 ОГРН 1167746313778

 **тел./факс +7(495)763-35-23, тел +7(915) 061-71-44, +7(915) 416-41-77**

 e-mail info@proelektrika.ru , www.proelektrika.ru

Адрес ремонтной базы: МО, г. Балашиха, ул. Лесопарковая владение 14

 **-**

 **Прейскурант цен**

 **26 января 2016 года**

 **Цены указаны с учетом НДС, валюта: рубль.**

**лифтовые электродвигатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип эл. двигателя** | **Мощность** **кВт** | **цена** | **Тип эл. двигателя** | **Мощность** **кВт** | **цена** |
| **АС 52-6** | **4,5** | **4284** | **АС 2-101-6/24** | **20/5,0** | **29465** |
| **АС 62-6/18** | **3,5/1,16** | **8732** | **АС 2-102-6/24** | **30/7,5** | **34765** |
| **АС 72-6/24** | **3,5/0,875** | **9024** | **ЗАН 280S-6/24** | **7,1/1,8** | **18333** |
| **АС 2-72/18** | **3,5/1,18** | **9875** | **4АН 160-6/18** | **3,1/1,0** | **7009** |
| **АС 81-6/24** | **5/1,25** | **10130** | **4АН 180S-6/18** | **4,5/1,5** | **9254** |
| **АС 82-6/24** | **7/1,75** | **11764** | **4АН180SВ-6/18** | **3,55/1,18** | **10254** |
| **АС 2-91-6/24** | **7,1/1,8** | **12985** | **4АН 200L-6/24** | **7/1,75** | **16049** |
| **АС 91-6/24** | **14/3,5** | **17866** | **4АН 225М-6/24** | **9/2,25** | **17569** |
| **АС 92-6/24** | **14/3,55** | **18890** | **4АН 250S-6/24** | **12/3,0** | **18709** |
| **АС 2-92-6/24** | **10/2,5** | **16981** | **4АН 250МА-6/24** | **16/4,0** | **22376** |
| **АС 2-93-6/24** | **14/3,55** | **18987** | **4АН 250MR-6/24** | **20/5,0** | **26010** |
| **АС 2-93-6/24** | **20/5,0** | **26788** | **VTM 250AS-6/24** | **5/1,25** | **21465** |

 Капитальный ремонт электродвигателей включает: перемотку, пропитку, ревизию подшипниковых узлов с заменой подшипников(без стоимости подшипников), восстановление посадочных мест, электрические испытания.

 Коэффициенты применяемые при расчете:

 иностранного производства-1,5

 взрыбезопасные-1,5

 с отсутствующей обмоткой- 1,3

 устаревших типов -1,3

 без перемотки с установлением изоляции – 0,4

 с распресовкой статора -1,3

Гарантия – 6 месяцев после выхода из ремонта.

Генеральный директор

ООО «ПроЭлектрика» В.Г.Мукановский